附件1：项目服务内容及技术参数要求（实质性要求）
[bookmark: _Toc473313262]一、技术要求（实质性要求）                                              
（一）采购明细
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	最高限价单价（元）
	最高限价总价（元）

	1
	女医生夏服
	S-XXL
	59
	件
	40
	2360

	2
	男医生夏服
	M-XXL
	12
	件
	40
	480

	3
	女分体式护士服夏装（上衣）
	S-L
	16
	件
	55
	880

	4
	女护士裤夏装
	S-L
	16
	件
	40
	640

	5
	男分体式护士服夏装（上衣）
	XL
	1
	件
	55
	55

	6
	男护士裤夏装
	XL
	1
	件
	40
	40

	7
	女医生冬服
	S-XXL
	65
	件
	55
	3575

	8
	男医生冬服
	M-XXL
	16
	件
	55
	880

	9
	女分体式护士服冬装（上衣）
	S-XL
	16
	件
	75
	1200

	10
	女护士裤冬装
	S-XL
	16
	件
	60
	960

	11
	男分体式护士服冬装（上衣）
	XL
	1
	件
	75
	75

	12
	男护士裤冬装
	XL
	1
	件
	60
	60

	13
	床单
	160cm*260cm
	40
	床
	50
	2000

	14
	被套
	158cm*230cm
	40
	床
	65
	2600

	15
	枕套
	65cm*50cm
	55
	个
	8
	440

	16
	枕芯
	750g，72cm*48cm
	42
	个
	17
	714

	注：根据采购人要求提供相应的规格。报价包含商品的制作、运输、logo印制、人工、税金等所有费用，采购人不再另行支付费用。



（二）技术参数要求
	序号
	产品名称
	要求

	1
	女医生夏服
	[bookmark: _GoBack]1.纤维成分含量(%):棉35±5、聚酯纤维65±5
2.织物密度(根/10cm):经向≥429、纬向:≥234
3.耐水色牢度:变色:≥4级、沾色-聚酯纤维:≥4级、沾色-棉:≥4级
4.耐摩擦色牢度:干摩擦:≥4级、湿摩擦:≥4级
5.耐酸汗渍色牢度:变色:≥4级、沾色-聚酯纤维:≥4级、沾色-棉:≥4级
6.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色-聚酯纤维:≥4级、沾色-棉:≥4级
7.织物重量（g/m²):≥175
8.断裂强力（N）：经向≥1400，纬向≥820
9.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用(所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准)【供应商承诺供货时提供合法有效的第三方检验检测机构出具的检验检测报告并加盖供应商公章为佐证（封面带CMA标识），检验检测报告须在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）可查询。】
10.此涤府织物符合GB/T 20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法》相关标准。于37±1℃温度下培养≥48h.菌种名称及(菌种编码):大肠杆菌(ATCC 25922)、金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)、铜绿假单胞菌(ATCC 10145)、白色念珠菌(ATCC 10231)、肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)、枯草芽孢杆菌(CICC10002)。【供应商承诺供货时提供合法有效的第三方检验检测机构出具的检验检测报告并加盖供应商公章为佐证（封面带CMA标识），检验检测报告须在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）可查询。】
11.印刷：彩印标语及logo。（根据采购人要求进行设计印刷）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	男医生夏服
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	女分体式护士服夏装（上衣）
	1.成分：92（±2）%聚酯纤维，8（±2）%棉；
2.PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用(所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准)【供应商承诺供货时提供合法有效的第三方检验检测机构出具的检验检测报告并加盖供应商公章为佐证（封面带CMA标识），检验检测报告须在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）可查询。】
3.耐酸汗渍色牢度≥4级；
4.耐碱汗渍色牢度≥4级；
5.耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级；
6.机织物密度：径向165±5（根/英寸），纬向105±5（根/英寸）；
7.静电压性能（洗前）： 电荷面密度≤7.0（u C/㎡）；                                 
8.面料特点：永久性防静电，防透视，洗涤后外形轮廓度好，柔顺下垂。
9.印刷：彩印标语及logo。（根据采购人要求进行设计印刷）

	
	
	

	
	
	

	
	女护士裤夏装
	

	
	
	

	
	
	

	
	男分体式护士服夏装（上衣）
	

	
	男护士裤夏装
	

	3
	女医生冬服
	1.纤维成分含量(%):棉35±5、聚酯纤维65±5
2.织物密度(根/10cm):经向≥570、纬向:≥275
3.织物重量（g/m²):≥240
4.耐水色牢度:变色:≥4级、沾色-聚酯纤维:≥4级、沾色-棉:≥4级
5.耐摩擦色牢度:干摩擦:≥4级、湿摩擦:≥4级
6.耐酸汗渍色牢度:变色:≥4级、沾色-聚酯纤维:≥4级、沾色-棉:≥4级
7.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色-聚酯纤维:≥4级、沾色-棉:≥4级
8.断裂强力（N）：经向≥2100，纬向≥1000
9.PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。(所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准)【供应商承诺供货时提供合法有效的第三方检验检测机构出具的检验检测报告并加盖供应商公章为佐证（封面带CMA标识），检验检测报告须在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）可查询。】
10.此双面卡织物符合GB/T 20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法》相关标准。于37±1℃温度下培养≥48h.菌种名称及(菌种编码):大肠杆菌(ATCC 25922)、金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)、铜绿假单胞菌(ATCC 10145)、白色念珠菌(ATCC 10231)、肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)、枯草芽孢杆菌(CICC10002)。【供应商承诺供货时提供合法有效的第三方检验检测机构出具的检验检测报告并加盖供应商公章为佐证（封面带CMA标识），检验检测报告须在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）可查询。】
11.印刷：彩印标语及logo。（根据采购人要求进行设计印刷）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	男医生冬服
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4
	女分体式护士服冬装（上衣）
	1.成分：92（±2）%聚酯纤维，8（±2）%棉；
2.PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用(所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准)【供应商承诺供货时提供合法有效的第三方检验检测机构出具的检验检测报告并加盖供应商公章为佐证（封面带CMA标识），检验检测报告须在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）可查询。】；
3.耐酸汗渍色牢度≥4级；
4.耐碱汗渍色牢度≥4级；
5.耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级；
6.机织物密度：径向165±5（根/英寸），纬向105±5（根/英寸）；
7.静电压性能（洗前）：电荷面密度≤7.0（u C/㎡）；
8.面料特点：永久性防静电，防透视，洗涤后外形轮廓度好，柔顺下垂。
9.印刷：彩印标语及logo。（根据采购人要求进行设计印刷）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	女护士裤冬装
	

	
	
	

	
	
	

	
	男分体式护士服冬装（上衣）
	

	
	男护士裤冬装
	

	5
	床单
	1.耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥4、沾色-棉≥4、沾色-聚酯纤维≥4
2.耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥4、沾色-棉≥4、沾色-聚酯纤维≥4
3.耐干摩擦色牢度（级）：经向≥4级、纬向≥4级
4.耐湿摩擦色牢度（级）：经向≥4级、纬向≥4级
5.耐皂洗色牢度（级）：变色≥4、沾色-棉≥4、沾色-聚酯纤维≥4
6.耐光色牢度（级）：≥4级
7.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4级
8.耐热压色牢度（级）：干压变色-立即≥4级、干压变色-4小时后≥4级、干压沾色≥4级（测试方法GB/T6152-1997：压烫温度：150℃，压烫时间：15s）【供应商承诺供货时提供合法有效的第三方检验检测机构出具的检验检测报告并加盖供应商公章为佐证（封面带CMA标识），检验检测报告须在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）可查询。】
9.耐热压色牢度（级）：潮压变色-立即≥4级、潮压变色-4小时后≥4级、潮压沾色≥4级测试方法GB/T6152-1997：压烫温度：150℃，压烫时间：15s）【供应商承诺供货时提供合法有效的第三方检验检测机构出具的检验检测报告并加盖供应商公章为佐证（封面带CMA标识），检验检测报告须在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）可查询。】
10.耐热压色牢度（级）：湿压变色-立即≥4级、湿压变色-4小时后≥4级、湿压沾色≥4级（测试方法GB/T6152-1997：压烫温度：150℃，压烫时间：15s）
水洗尺寸变化率（%）：经向-1.5～+1.0、纬向-1.5～+1.0（测试方法GB/T 8628-2013、GB/T8629-2017、GB/T 8630-2013：洗涤和干燥程序：4N：悬挂晾干)【供应商承诺供货时提供合法有效的第三方检验检测机构出具的检验检测报告并加盖供应商公章为佐证（封面带CMA标识），检验检测报告须在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）可查询。】
11.撕破强力（N）：经向≥15、纬向≥30（测试方法GB/T 3917.2-2009单舌法）
12.断裂强力（N）:经向≥800、纬向≥650（测试方法GB/T 3923.1-2013条样法）
13.抗起毛起球性（级）：≥4（测试方法GB/T 4802.1-2008圆轨迹法)
14.织物重量（g/m2）:180±5%
15.织物密度（根/10cm）:经向283±3%、纬向236±2%
16.织物中拆下纱线线密度：经向21s±5%、纬向21s±5%
17.PH值：4.0-8.5、甲醛含量（mg/kg）：≤75、异味：无异味、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用≤20.(所检项目需符合 GB 18401-2010 国家纺织品安全技术规范B类标准)【供应商承诺供货时提供合法有效的第三方检验检测机构出具的检验检测报告并加盖供应商公章为佐证（封面带CMA标识），检验检测报告须在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）可查询。】
18.重金属含量(mg/kg):铬＜2.0、镉＜0.1、铅＜1.0、钴＜4.0、镍＜4.0、砷＜1.0、锑＜30.0 、铜＜50.0 (检验方法GB/T 17593.2-2007)【供应商承诺供货时提供合法有效的第三方检验检测机构出具的检验检测报告并加盖供应商公章为佐证（封面带CMA标识），检验检测报告须在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）可查询。】
19.六价铬（Cr6+）＜0.5（检验方法GB/T 17593.3-2006）纤维含量（%）：棉70±5、聚酯纤维30±5.
20.印刷：彩印标语及logo。（根据采购人要求进行设计印刷）

	
	被套
	

	
	枕套
	

	6
	枕芯
	1.面料纤维成分含量(%):棉100
2.填充物纤维成分含量(%):聚酯纤维100
3.重量（g）：≥750
4.面料异味：无【供应商承诺供货时提供合法有效的第三方检验检测机构出具的检验检测报告并加盖供应商公章为佐证（封面带CMA标识），检验检测报告须在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）可查询。】
5.面料起毛性能：≥3级
6.面料甲醛含量(mg/kg):≤75【供应商承诺供货时提供合法有效的第三方检验检测机构出具的检验检测报告并加盖供应商公章为佐证（封面带CMA标识），检验检测报告须在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）可查询。】
7.印刷：彩印标语及logo。（根据采购人要求进行设计印刷）

	注：以上所有产品响应时供应商须提供完整清晰的图片。若供应商没有提供图片，视为无效响应。



（三）服务要求
[bookmark: _Toc22848][bookmark: _Toc28316][bookmark: _Toc193][bookmark: _Toc12962][bookmark: _Toc22831][bookmark: _Toc22933][bookmark: _Toc31688][bookmark: _Toc8645][bookmark: _Toc6115][bookmark: _Toc10854][bookmark: _Toc24554][bookmark: _Toc12827][bookmark: _Toc6328][bookmark: _Toc17968]1.供应商须提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
[bookmark: _Toc32687][bookmark: _Toc848][bookmark: _Toc16814][bookmark: _Toc25390][bookmark: _Toc12421][bookmark: _Toc16830][bookmark: _Toc12305][bookmark: _Toc5340][bookmark: _Toc13485][bookmark: _Toc6287][bookmark: _Toc13727][bookmark: _Toc12122][bookmark: _Toc13254][bookmark: _Toc21162]2.货物必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。
[bookmark: _Toc20528][bookmark: _Toc22009][bookmark: _Toc17692][bookmark: _Toc18930][bookmark: _Toc7363][bookmark: _Toc20345][bookmark: _Toc6351][bookmark: _Toc2986][bookmark: _Toc31530][bookmark: _Toc29628][bookmark: _Toc12538][bookmark: _Toc29768][bookmark: _Toc2873][bookmark: _Toc21693]3.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。
4.货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。
5.所有设计均要在采购人确认定稿后，供应商才可以批量生产交付。
 二、商务要求（实质性要求）
（一）交货时间：采购合同签订生效后30个日历天内，完成交货并交采购人使用。
（二）交货地点：宜宾市南溪区妇幼保健院。
（三）支付方式：一次性付款。
（四）付款进度安排：到货后由采购人清点确认数量并检查，验收合格后，采购人接到成交供应商通知与票据凭证资料后的60日内，向成交供应商支付合同总金额的100%款项。（成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算）。
（五）验收、交付标准和方法
1.验收组织方式：自行验收。
2.是否邀请本项目其他供应商：否；
3.是否邀请专家：否；
4.是否邀请服务对象：否；
5.是否邀请第三方检测机构：否；
6.验收程序：一次性验收；
7.验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。
8.技术验收内容：
a.产品：型号是否正确。
b.功能：按照合同要求功能,检查功能是否达到要求。
c.性能：按照合同性能要求,测试指标是否达到要求。
d.其它：竞争性谈判文件及成交供应商的响应文件的内容。
9.商务验收内容：
准确实现采购文件中的功能要求，可据采购人实际情况作相应调整，不能影响采购人生产系统正常运行，且使用部门签字为验收合格依据；
10.验收标准
按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；合同双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在国家有关规定、采购文件、响应文件及承诺与采购合同约定中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
11.履约验收其他事项
其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》((财库〔2021〕22 号)及采购文件相关规定组织验收。
（六）违约责任 
1.采购人违约责任采购人逾期支付服务款的,除应及时付足外,应向供应商偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过90天的,供应商有权终止合同。
2.供应商违约责任 
（1） 供应商交付的维修服务不符合合同规定的,供应商应向采购人支付合同总价的百分之五的违约金,并须在合同规定的维修时间内完成维修并保障采购人正常使用,否则,视作供应商不能交付服务而违约,按本条本款下述第“(2)”项规定由供应商偿付违约金给采购人。 
（2） 供应商不能交付服务或逾期交付服务而违约的,除应及时交付外,应向采购人偿付逾期交付款项总额的万分之十/天的违约金；逾期交付超过10天,采购人有权终止合同,供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金,并须全额退还采购人已经付给供应商的款项及其利息。
（3） 供应商保证本合同的权利无瑕疵,包括服务所涉及的配件所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的,供应商除应向采购人返还已收款项外,还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。 
（4）供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的,还应按采购人损失尚未弥补的部分,支付给采购人。
（5）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害,包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等,供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 
（七）争议解决办法 
合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益，并由采购人所在地人民法院管辖。
（八）包装方式及运输
1.成交供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。
2.成交供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。
3.本次采购的标的物需要运输，成交供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。成交供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由成交供应商承担。
4.成交供应商按照约定将标的物运送至采购人指定地点并完成交付的或采购人违反约定不予收取的，标的物损毁、灭失的风险由采购人承担。
（九）其他要求
（一）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，供应商响应产品必须符合其要求。

注：本章实质性条款，供应商应全部满足；未满足，按照无效响应处理。

